

ПАСПОРТ

### ВАФЕЛЬНИЦА

**Модель:** HKN-GES1M, HKN-GES2M, HKN-GED2M,

HKN-GES4M, HKN-GES5HK, HKN-GED2M

­­

**Краткое вступление**

Вы приобрели профессиональное оборудование. Прежде чем приступить к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации оборудования.

1. **Технические характеристики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | HKN-GES1M | HKN-GES2M | HKN-GED2M |
| Изображение | C:\Users\Naturev\Desktop\Hurakan\Фотографии 600dpi\HKN-GES1M.jpg | HKN-GES2M_ELABOR | C:\Users\Naturev\Desktop\Hurakan\Фотографии 600dpi\HKN-GED2M_Elaboratex.jpg |
| Мощность, кВт | 1 | 1,6 | 3,2 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
| Габариты, мм | 250\*360\*270 | 300\*380\*250 | 630\*380\*250 |
| Масса, кг | 5,4 | 11,6 | 20,5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | HKN-GES4M | HKN-GES5HK | HKN-GES6F |
| Изображение | HCB-1 | 1 | 1.jpg |
| Мощность, кВт | 1 | 1,4 | 1,4 |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 |
| Габариты, мм | 250\*360\*270 | 420\*225\*290 | 420\*225\*290 |
| Масса, кг | 5,4 | 5,3 | 5,3 |

1. **Транспортировка и хранение**

При транспортировке оборудования следует избегать сильной вибрации и долговременного хранения на открытом воздухе; оборудование следует хранить в хорошо проветриваемом помещении.

1. **Установка**

1. Данное оборудование следует размещать на устойчивой, негорючей поверхности. Минимально допустимое расстояние до стены – 20 см.

2. Перед началом эксплуатации оборудование необходимо заземлить.

1. **Эксплуатация**

1. Установите требуемую температуру.

2. Включите переключатель питания, вращением ручки термостата отрегулируйте температуру; при достижении заданной температуры индикатор будет светиться оранжевым цветом, и термостат автоматически отключит электропитание. После незначительного снижения температуры, электропитание будет автоматически возобновлено для поддержания установленной температуры рабочих поверхностей.

При необходимости, отрегулируйте температуру для достижения оптимального результата.

1. **Очистка и обслуживание**

1. Отключить аппарат от электросети.

2. Необходимо очищать аппарат после каждого применения.

3. Для очистки используйте только неабразивные средства для нержавеющей стали или мыльную воду с мягкой губкой.

